

      Program komunikacyjny do PC MARKET dla Scanpala 2

         Ostatnie uaktualnienie po 15 listopada 2001

Instalacja:
___________

1. Podłączyć kabel komunikacyjny do komputera, do żądanego portu COM
   (Najczęściej jest to COM1)

2. pliki DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE z płyty CD z katalogu PROGRAMY\PCMARKET
   należy skopiować do głównego katalogu programu PC MARKET (czyli tam,
   gdzie jest na przykład plik MARKET.EXE)

3. w PC MARKECIE należy w menu:
   "Kontrola/Konfiguracja/Sprzęt/Przenośne Inwentaryzatory"
   ustawić klawiszem spacji "SCANPAL 2"

4. potwierdzić wybór kolektora klawiszem F2


Użytkowanie:
_____________

1. Na kolektorze Scanpal2 powinien być uruchomiony standardowy program
   dostarczany przez Koncept-L (plik: NewKoncept.ATX)

2. Należy ustawić parametry transmisji na prędkość 9600bps
   (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Predkosc kom.) oraz port WYJŚCIOWY
   na RS-232 (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Port wyjsciowy)

3. Jeżeli odczytujemy tylko kody kreskowe bez ilości, należy z Menu wybrać:
   "Skanowanie" a potem "Tylko kod"

4. Jeżeli odczytujemy kody kreskowe oraz ilości należy wybrać z Menu:
   "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość"

5. Skanowanie kodu odbywa się poprzez naciśnięcie żółtego przycisku
   i nakierowanie czytnika na kod kreskowy. Odczytu należy dokonywać
   z odległości 10-20cm. Ilość można wpisać z klawiatury potwierdzając
   klawiszem Enter lub odczytać ją z odpowiedniego kodu kreskowego.

6. Poprawny odczyt kodu sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.


Transmisja:
____________

1. W celu przeprowadzenia transmisji do systemu PC MARKET należy połączyć
   kolektor Scanpal2 z komputerem dostarczonym kablem komunikacyjnym typu
   RS-232 (lub włożyć kolektor do doku komunikacyjnego)

2. Wybrać na kolektorze Scanpal2 opcję "Komunikacja". (po zakończeniu odczytów
   wystarczy naciskać klawisz Esc dopóki nie pojawi się menu główne)

3. Na komputerze w programie PC MARKET, w menu:
   "Towary/Sporząrządzanie dokumentów/Remanent" po wybraniu odpowiedniego
   magazynu oraz grupy towarowej należy wciśnąć jednocześnie klawisze Alt + I
   Nastąpi import danych z kolektora. Nieistniejące w systemie kody kreskowe
   zostaną wyświetlone na ekranie a następnie przez program zignorowane.

4. Po udanym zakończeniu transmisji na kolektorze wyświetlone zostanie pytanie
   o kasowanie danych. Należy wybrać żądaną opcję. Kolektor gotowy jest
   do dalszego odczytu kodów kreskowych, po odłączeniu kabla transmisyjnego
   (lub wyjęciu go z doku komunikacyjnego)

5. Ponownie należy uruchomić program PC MARKET. Nieistniejące w systemie
   kody kreskowe zostaną wyświetlone na ekranie a następnie przez program
   zignorowane.

6. Inwentaryzację można przerwać w dowolnym momencie i wyłączyć kolektor
   (np. aby zmienić baterię) - pamięć nie zostanie skasowana.

   Życzę owocnej pracy z kolektorem Scanpal 2

      Przemyslaw.Dmochowski@Koncept-L.pl
