Koncept-L sp.j.
03-301 Warszawa
ul. Jagiellońska 74
tel. (022) 519 08 63 do 65
fax. (022) 519 08 67, -69

     Program komunikacyjny do SUBIEKTA dla Scanpala 2 (lub CPT-8000)

Instalacja:

1. Podłączyć kabel komunikacyjny do komputera, do żądanego portu COM
   (Najczęściej jest to COM1)

2. plik DOWNLOAD.EXE z płyty CD z katalogu SUBIEKT4 należy skopiować
   do katalogu SUBIEKT\CLT1923\DMC. Katalog ten należy najpierw utworzyć.

2a. UWAGA: Gdy w danych z kolektora jakiś kod wystąpi więcej niż raz,
           Subiekt4 przyjmie ilość towaru, która wystąpiła w ostatnio
           odczytanym kodzie! Nie sumuje ilości towarów, których kody
           odczytano kilkakrotnie. W katalogu DOWN_SUM znajduje się
           wersja programu komunikacyjnego sumująca ilości towarów,
           dla kodów o długości do 13 znaków. W tym przypadku należy
           skopiować dwa pliki: DOWNLOAD.EXE oraz DOWN1.EXE

3. w Subiekcie należy w menu: "Magazyn/Inwentaryzacja" wybrać
   "Opticon CLT1923" a następnie "Konfiguracja i programowanie"
   (Scanpal2 oraz CPT-8000 pracują w trybie emulacji Opticona)

4. Ustawić "OPTICON korzysta z programu Inwentaryzator 1.03", upewnić się,
   że podana niżej ścieżka dostępu do programu DOWNLOAD.EXE jest taka sama
   jak w pkt. 2 i ew. ją zmienić.

5. W razie potrzeby ustawić, do którego portu szeregowego jest podłączony
   kolektor, potwierdzając przyciskiem "Zapisz"


Użytkowanie:

1. Na kolektorze Scanpal2 powinien być uruchomiony standardowy program
   dostarczany przez Koncept-L (plik: NewKoncept.ATX)
   (Analogicznie na CPT-8000: Koncept.AGX)

2. Należy ustawić parametry transmisji na prędkość 9600 bps (lub inną żądaną)
   (Menu: Narzędzia / Ustawienia syst. / Predkosc kom.) oraz port WYJŚCIOWY
   na RS-232 (Menu: Narzędzia / Ustawienia syst. / Port wyjsciowy)

3. Jeżeli odczytujemy tylko kody kreskowe bez ilości, należy z Menu wybrać:
   "Skanowanie" a potem "Tylko kod"

   (Program komunikacyjny automatycznie doda w polu ilość liczbę 1)

4. Jeżeli chcemy za każdym razem podawać kody oraz ilości należy z Menu
   wybrać: "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość"

    Na kolektorze można w dowolnym momencie wybrać jeden z opisanych
    w punktach 3. i 4. trybów pracy.

5. Skanowanie kodu odbywa się poprzez naciśnięcie żółtego przycisku
   i nakierowanie czytnika na kod kreskowy. Ilość wpisuje się z klawiatury
   potwierdzając klawiszem Enter lub przez odczytanie odpowiednich kodów.

6. Odczyt powinien być przeprowadzany z odległości ok. 20cm
   pod kątem ok. 45 stopni.

   Poprawny odczyt jest sygnalizowany krótkim sygnałem dźwiękowym.


Transmisja:

1. W celu przeprowadzenia transmisji do systemu Subiekt należy połączyć
   kolektor z komputerem dostarczonym kablem komunikacyjnym typu RS-232
   (lub włożyć kolektor do doku komunikacyjnego)

2. Wybrać na kolektorze opcję "Komunikacja" lub "Transmisja".
   (Po zakończeniu odczytów w którymś z menu "Skanowanie" należy powrócić
   do menu głównego za pomocą klawisza Esc.)

3. Na komputerze w programie Subiekt należy wybrać żądaną opcję inwentaryzacji.
   W momencie ukazania się czerwonego okna z dodatkowymi informacjami, należy
   je pominąć gdyż są one nieaktualne w przypadku kolektorów Scanpal2 i CPT-8000.
   Należy naciśnąć np. klawisz Enter.

4. Dane z kolektora zostaną przesłane do komputera.

5. Po udanym zakończeniu transmisji na kolektorze wyświetlone zostanie
   pytanie o kasowanie danych. Należy wybrać żądaną opcję. Kolektor gotowy
   jest do dalszego odczytu kodów kreskowych, po odłączeniu kabla
   transmisyjnego (lub wyjęciu go z doku komunikacyjnego)


 życzę owocnej pracy z kolektorami Scanpal2 oraz CPT-8000

    Przemyslaw.Dmochowski@Koncept-L.pl
