

      Programy komunikacyjne do KC-Firma2 dla Scanpala 2, cpt-711, cpt-800x, cpt-8300

               sposób komunikacji testowany na programie DEMO w wersji 2.90  


Instalacja:
___________

1. Podłączyć kabel komunikacyjny do komputera, do żądanego portu COM
   (Najczęściej jest to COM1)

2. pliki SCP2_DOWN.EXE, SCP2_UPL.EXE oraz KONCEPT.INI z płyty z katalogu KCFIRMA2
   należy skopiować do katalogu Terminal systemu KC-FIRMA (zastępując ewentualnie
   oryginalne pliki)

3. w programie KCFIRMA2 należy w menu:
   "Administracja/Konfiguracja/Sprzęt/Kelektory danych" wybrać "Metrologic Scanpal 2"
   a następnie klikając na przycisku "Popraw" wybrać żądane parametry: port szeregowy,
   (patrz pkt.1) prędkość transmisji oraz skonrolować pozostałe opcje:
   "Zapis ilości do terminala", "Zapis ceny do terminala", "Zamień UPC12 z zerem na EAN13"

*************************
*
*   UWAGA: Wszędzie, gdzie istnieje możliwość wyboru typu terminala; niezależnie od faktycznie 
*   posiadanego przez Państwa modelu; należy ZAWSZE wybierać kolektor "Metrologic ScanPal 2"
*
*************************

4. potwierdzić wybrane parametry przyciskiem "Zatwierdź"

5. Zakończyć konfiguracje przyciskiem "Wyjście"


Użytkowanie:
_____________

1. Na kolektorze powinien być uruchomiony standardowy program
   dostarczany przez Koncept-L (plik: NewKoncept.ATX lub NewKoncept.AGX)

2. Należy ustawić parametry transmisji takie same jak w komputerze
   (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Predkosc kom.) oraz odpowiedni rodzaj portów
   WEJŚCIOWEGO i WYJŚCIOWEGO (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Port wyjsciowy [Port wejściowy])

3. Jeżeli odczytujemy tylko kody kreskowe bez ilości, należy z Menu wybrać:
   "Skanowanie" a potem "Tylko kod"

4. Jeżeli odczytujemy kody kreskowe oraz ilości należy wybrać z Menu:
   "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość"

   Możemy skorzystać ze sprawdzania informacji o towarze po wybraniu z Menu: 
   "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość, cena, BAZA"

5. Skanowanie kodu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku skanowania
   i nakierowanie czytnika na kod kreskowy. Odczytu należy dokonywać
   z odległości 10-20cm od kodu kreskowego.

6. Poprawny odczyt sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.


Transmisja:
____________

1. W celu przeprowadzenia transmisji do systemu KC-FIRMA2 należy połączyć
   kolektor z komputerem dostarczonym kablem komunikacyjnym typu RS-232
   (lub włożyć kolektor do doku komunikacyjnego)

2. Wybrać na kolektorze opcję "Komunikacja"
 
UWAGA:  Jeżeli chcemy załadować bazę towarową na kolektor, w tym miejscu należy wybrać
        opcję z Menu: "Narzędzia" a następnie "Ładuj bazę"

3. W programie KC-FIRMA2 należy wybrać żądaną opcję inwentaryzacji, przychodu
   lub rozchodu i naciśnąć przycisk "Terminal" a następnie przycisk "Tak"

4. Dane z kolektora zostaną przesłane do komputera. 
   (w przypadku przeprowadzania eksportu - baza towarowa zostanie załadowana do kolektora) 

5. Nieistniejące w systemie KC-FIRMA2 kody kreskowe mogą zostać wyświetlone
   na ekranie i/lub wydrukowane.

6. Po udanym zakończeniu wysyłania danych na kolektorze wyświetlone zostanie pytanie
   o kasowanie danych. Należy wybrać żądaną opcję. Kolektor gotowy jest
   do dalszego odczytu kodów kreskowych, po odłączeniu kabla transmisyjnego
   (lub wyjęciu go z doku komunikacyjnego)


   Życzę owocnej pracy z kolektorami 

      Przemyslaw.Dmochowski@Koncept-L.pl
