

      Program komunikacyjny do FPP++ dla Scanpala2 (lub CPT-8000)
      (program Firma++ firmy CDN)

Instalacja:
___________

1. Podłączyć kabel komunikacyjny do komputera, do żądanego portu COM
   (Najczęściej jest to COM1)

2. Skopiować plik KOLEKTOR.EXE z płyty CD z katalogu FPP\_COM1
   lub FPP\_COM1 do głównego katalogu programu FPP++
   (W zależności od używanego portu szeregowego COM1 czy COM2)

Użytkowanie:
_____________

1. Na kolektorze Scanpal2 powinien być uruchomiony standardowy program
   dostarczany przez Koncept-L (plik: NewKoncept.ATX) (lub Koncept.AGX)

2. Należy ustawić parametry transmisji na prędkość 9600bps
   (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Predkosc kom.) oraz port WYJŚCIOWY
   na RS-232 (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Port wyjsciowy)

3. Jeżeli odczytujemy tylko kody kreskowe bez ilości, należy z Menu wybrać:
   "Skanowanie" a potem "Tylko kod"

4. Jeżeli odczytujemy kody kreskowe oraz ilości należy wybrać z Menu:
   "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość"

5. Skanowanie kodu odbywa się poprzez naciśnięcie żółtego przycisku
   i nakierowanie czytnika na kod kreskowy. Ilość można wpisać z klawiatury
   potwierdzając klawiszem Enter lub odczytać ją z odpowiedniego
   kodu kreskowego.

6. Poprawny odczyt kodu sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.


Transmisja:
____________

1. W celu przeprowadzenia transmisji do systemu FPP++ należy połączyć
   kolektor Scanpal2 z komputerem dostarczonym kablem komunikacyjnym typu
   RS-232 (lub włożyć kolektor do doku komunikacyjnego)

2. Wybrać na kolektorze Scanpal2 opcję "Komunikacja". (po zakończeniu odczytów
   wystarczy naciskać klawisz Esc dopóki nie pojawi się menu główne)

3. W programie FPP++ należy wybrać żądaną opcję inwentaryzacji i naciśnąć
   klawisz F2, potem wybrac import z kolektora

4. Dane z kolektora zostaną przesłane do komputera.

5. Nieistniejące w FPP++ kody kreskowe zostaną wyświetlone na ekranie
   a następnie przez program zignorowane. W razie potrzeby zliczania ilości
   powtórnych odczytów tego samego kodu należy wcisnąć kombinację Ctrl-K
   a następnie potwierdzić: Ctrl-Enter

6. Po udanym zakończeniu transmisji na kolektorze wyświetlone zostanie pytanie
   o kasowanie danych. Należy wybrać żądaną opcję. Kolektor gotowy jest
   do dalszego odczytu kodów kreskowych, po odłączeniu kabla transmisyjnego
   (lub wyjęciu go z doku komunikacyjnego)

7. Inwentaryzację można przerwać w dowolnym momencie i wyłączyć kolektor
   (np. aby zmienić baterię) - pamięć nie zostanie skasowana.

   Życzę owocnej pracy z kolektorem Scanpal 2

      Przemyslaw.Dmochowski@Koncept-L.pl
