

      Program komunikacyjny do PC MARKET dla Scanpala 2


Instalacja:
___________

1. Podłączyć kabel komunikacyjny do komputera, do żądanego portu COM
   (Najczęściej jest to COM1)

2. pliki DOWNLOAD.EXE i UPLOAD.EXE z płyty CD z katalogu PROGRAMY\PCMARKET
   należy skopiować do głównego katalogu programu PC MARKET (czyli tam,
   gdzie jest na przykład plik MARKET.EXE)

3. w PC MARKECIE należy w menu:
   "Kontrola/Konfiguracja/Sprzęt/Przenośne Inwentaryzatory"
   ustawić klawiszem spacji "Z PLIKU"

4. potwierdzić wybór kolektora klawiszem F2


Użytkowanie:
_____________

1. Na kolektorze Scanpal2 powinien być uruchomiony standardowy program
   dostarczany przez Koncept-L (plik: NewKoncept.ATX)

2. Należy ustawić parametry transmisji na prędkość 9600bps
   (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Predkosc kom.) oraz port WYJŚCIOWY
   na RS-232 (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Port wyjsciowy)

3. Jeżeli odczytujemy tylko kody kreskowe bez ilości, należy z Menu wybrać:
   "Skanowanie" a potem "Tylko kod"

4. Jeżeli odczytujemy kody kreskowe oraz ilości należy wybrać z Menu:
   "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość"

5. Skanowanie kodu odbywa się poprzez naciśnięcie żółtego przycisku
   i nakierowanie czytnika na kod kreskowy. Odczytu należy dokonywać
   z odległości 10-20cm. Ilość można wpisać z klawiatury potwierdzając
   klawiszem Enter lub odczytać ją z odpowiedniego kodu kreskowego.

6. Poprawny odczyt kodu sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.


Transmisja:
____________

1. W celu przeprowadzenia transmisji do systemu PC MARKET należy połączyć
   kolektor Scanpal2 z komputerem dostarczonym kablem komunikacyjnym typu
   RS-232 (lub włożyć kolektor do doku komunikacyjnego)

2. Wybrać na kolektorze Scanpal2 opcję "Komunikacja". (po zakończeniu odczytów
   wystarczy naciskać klawisz Esc dopóki nie pojawi się menu główne)

3. Należy opuścić program PC MARKET, (np. przez wywołanie Dos Shell)
   uruchomić program DOWNLOAD.EXE (jeżeli kolektor podłączony jest
   do innego portu niż COM1 należy program uruchomić z parametrem:
   DOWNLOAD.EXE /p2 oznacze, że kolektor jest podłączony do portu COM2)

4. Dane z kolektora zostaną przesłane do komputera.

5. Po udanym zakończeniu transmisji na kolektorze wyświetlone zostanie pytanie
   o kasowanie danych. Należy wybrać żądaną opcję. Kolektor gotowy jest
   do dalszego odczytu kodów kreskowych, po odłączeniu kabla transmisyjnego
   (lub wyjęciu go z doku komunikacyjnego)

6. Ponownie należy uruchomić program PC MARKET. W menu:
   "Towary/Sporząrządzanie dokumentów/Remanent" po wybraniu odpowiedniego
   magazynu oraz grupy towarowej należy wciśnąć jednocześnie klawisze Alt + I
   Nastąpi import danych z kolektora. Nieistniejące w systemie kody kreskowe
   zostaną wyświetlone na ekranie a następnie przez program zignorowane.

7. Inwentaryzację można przerwać w dowolnym momencie i wyłączyć kolektor
   (np. aby zmienić baterię) - pamięć nie zostanie skasowana.

   Życzę owocnej pracy z kolektorem Scanpal 2

      Przemyslaw.Dmochowski@Koncept-L.pl
