

      Program komunikacyjny do WF-MAG'a dla Scanpala 2
 (dla WF-MAG'a uruchamianego pod kontrolą systemów Windows)

Instalacja:
___________

1. Podłączyć kabel komunikacyjny do komputera, do żądanego portu COM
   (Najczęściej jest to COM1)

2. wszystkie pliki znajdujące się na płycie w katalogu WFMAG_DOSBOX należy
   skopiować do głównego katalogu WF-MAG'a (czyli tam, gdzie jest na przykład
   plik WM.EXE)

3. w WF-MAG'u należy w menu: "Konfiguracja/Urządzenia/Kolektor danych"
   ustawić kursor na  "Opticon CLT1923"
   (UWAGA: jest to OSTATNIA pozycja na liście!!!)

4. w razie potrzeby (za pomocą klawisza F2) ustawić, do którego portu
   szeregowego jest podłączony kolektor, potwierdzając przyciskiem "Zatwierdź"

5. potwierdzić wybór kolektora klawiszem Enter
   i zatwierdzić konfigurację klawiszem F10

6. Aby ułatwić pracę należy dodać program UPLOAD.BAT do listy
   często uruchamianych programów w czasie działania WF-MAGA.
   W Menu: Inne/Uruchom program nacisnąć klawisz Insert aby dodać
   program UPLOAD.BAT do listy. (Uwaga: Pole Ścieżka powinno pozostać puste)
   W polu Nazwa należy wpisać: UPLOAD.BAT 1
   gdzie 1 - jest numerem portu szeregowego
   Na kolektorze należy ustawić prędkośc transmisji na 115200
   Na koniec należy jeszcze zatwierdzić konfigurację.


Użytkowanie:
_____________

1. Na kolektorze powinien być uruchomiony standardowy program
   dostarczany przez Koncept-L

2. Należy ustawić parametry transmisji na prędkość 115200bps
   (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Predkosc kom.) oraz port WYJŚCIOWY
   na RS-232 (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Port wyjsciowy)

3. Jeżeli odczytujemy tylko kody kreskowe bez ilości, należy z Menu wybrać:
   "Skanowanie" a potem "Tylko kod"

4. Jeżeli odczytujemy kody kreskowe oraz ilości należy wybrać z Menu:
   "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość"

5. Jeżeli chcemy skorzystać z BAZY załadowanej wcześniej do kolektora
   wybrać z Menu: "Skanowanie" a następnie "Kod,Ilość,Cena,BAZA".
   Za każdym razem po przeczytaniu kodu, znajdującego się w bazie
   zostanie przywołana informacja o danym towarze.

6. Skanowanie kodu odbywa się poprzez naciśnięcie żółtego przycisku
   i nakierowanie czytnika na kod kreskowy. Odczytu należy dokonywać
   z odległości 10-20cm od kodu kreskowego.

7. Poprawny odczyt sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.


Transmisja:
____________

A. ABY ZAŁADOWAĆ BAZĘ TOWAROWĄ

   1. Aby załadowac bazę towarową na kolektor należy wyeksportować ją najpierw
      z programu WF-MAG. Aby to zrobić należy w WF-MAGu przejść kursorem:
      (Menu: Inne/Eksport-Impotr/Sys. Ewid. Sprzed./Psion-Axed/Listy towarowe)

   2. Następnie wybrać żądany sposób sortowania (sugerowany: kod kreskowy)
      oraz zaznaczyć asortyment (np. wcisnąć Alt-W i potem Enter)
      i potwierdzić wybór klawiszem F10.

   3. Na pytanie programu o "przygotowanie danych" należy wybrać TAK.
      Program wyeksportuje bazę towarową.

   4. Na KOLEKTORZE należy wybrać tryb ładowania bazy danych:
      (Menu: Narzędzia/Laduj Plik Bazy)

   5. Na KOMPUTERZE należy w programie WF-MAG wybrać opcję "Uruchom program"
      (Menu: Inne/Uruchom Program) i uruchomić program UPLOAD.EXE
      Baza zostanie załadowana do kolektora.

B. ABY ODCZYTAĆ DANE Z KOLEKTORA

   1. W celu przeprowadzenia transmisji do systemu WF-MAG należy połączyć
      kolektor Scanpal2 z komputerem dostarczonym kablem komunikacyjnym
      typu RS-232 (lub włożyć kolektor do doku komunikacyjnego)

   2. Wybrać na kolektorze Scanpal2 opcję "Komunikacja".

   3. W programie WF-MAG należy wybrać żądaną opcję inwentaryzacji, przychodu
      lub rozchodu i naciśnąć jednocześnie klawisze: Shift oraz F6

   4. Dane z kolektora zostaną przesłane do komputera.

   5. Nieistniejące w systemie WF-MAG kody kreskowe zostaną wyświetlone
      na ekranie a następnie przez program zignorowane.

   6. Po udanym zakończeniu transmisji na kolektorze wyświetlone zostanie pytanie
      o kasowanie danych. Należy wybrać żądaną opcję. Kolektor gotowy jest
      do dalszego odczytu kodów kreskowych, po odłączeniu kabla transmisyjnego
      (lub wyjęciu go z doku komunikacyjnego)


   Życzę owocnej pracy z kolektorami danych

      Przemyslaw.Dmochowski@Koncept-L.pl
