


      Program komunikacyjny do WF-MAG'a dla Scanpala2 (lub CPT-8000)

                            Wersja TOMI


Opisywana wersja pozwala na automatyczny eksport bazy danych do kolektora,
gdzie szukanie może odbywać się zarówno według kodów kreskowych jak również
według pierwszych 4 cyfr numeru handlowego.
(Przez to baza zajmuje 2 więcej miejsca w pamięci kolektora)

Ponadto eksportowana baza zawiera wszystkie dodatkowe kody kreskowe
oraz cenę "A" powiększoną o kwotę podatku VAT lub cenę "C" z VATem.
Wybór ceny do eksportu odbywa się przez zastosowanie odpowiedniego programu
eksportującego, odpowiednio: DLOOK_AX.EXE lub DLOOK_CX.EXE.

Podczas inwentaryzacji, jeśli na towarze nie ma nadrukowanego kodu można
wpisać zamiast niego 4 pierwsze cyfry numeru handlowego za pomocą klawiatury.

W programie importującym do systemu WF-MAG zostanie to automatycznie
przekształcone na odpowiadający danemu towarowi kod kreskowy.


Instalacja:
___________

1. podłączyć kabel komunikacyjny do komputera, do żądanego portu szeregowego.
   (Najczęściej jest to COM1)

2. pliki DOWNLOAD.EXE, DLOOK_AX.EXE i DLOOK_CX.EXE z płyty z katalogu WFMAG/TOMI
   należy skopiować do głównego katalogu WF-MAG'a
   (czyli tam, gdzie jest na przykład plik WM.EXE)

3. w WF-MAG'u należy w menu: "Konfiguracja/Urządzenia/Kolektor danych"
   ustawić kursor na  "Opticon CLT1923" lub Scanpal2LE.
   (UWAGA: jest to jedna z pozycji na końcu listy!)

4. w razie potrzeby (za pomocą klawisza F2) ustawić, do którego portu
   szeregowego jest podłączony kolektor, potwierdzając przyciskiem "Zatwierdź"

5. potwierdzić wybór kolektora klawiszem Enter
   i zatwierdzić konfigurację klawiszem F10

6. aby ułatwić pracę należy dodać programy DLOOK_AX.EXE i DLOOK_CX.EXE do listy
   często uruchamianych programów w czasie działania WF-MAGa.
   W Menu: Inne/Uruchom program nacisnąć klawisz Insert aby dodać
   program DLOOK_AX.EXE eksportujący bazę z ceną "AX" do listy.
   (Uwaga: Pole Ścieżka powinno pozostać puste)
   W polu Nazwa należy wpisać: DLOOK_AX.EXE zaś w polu Parametry: data,1,1

   Analogicznie należy dodać program DLOOK_CX.EXE eksportujący bazę z ceną "CX"
   Na koniec należy jeszcze zatwierdzić konfigurację.


Użytkowanie:
_____________

1. Na kolektorze powinien być uruchomiony standardowy program dostarczany
   przez Koncept-L (plik: NewKoncept.ATX lub Koncept.AGX)

2. Należy ustawić parametry transmisji na prędkość 115200bps
   (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Predkosc kom.) oraz port WYJŚCIOWY
   na RS-232 (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Port wyjsciowy)

3. Jeżeli odczytujemy tylko kody kreskowe bez ilości, należy z Menu wybrać:
   "Skanowanie" a potem "Tylko kod"

4. Jeżeli odczytujemy kody kreskowe oraz ilości należy wybrać z Menu:
   "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość"

5. Jeżeli chcemy skorzystać z BAZY załadowanej wcześniej do kolektora
   wybrać z Menu: "Skanowanie" a następnie "BAZA DANYCH".
   Za każdym razem po przeczytaniu kodu, znajdującego się w bazie
   zostanie przywołana informacja o danym towarze. Za każdym razem
   należy podać ilość towaru i zatwierdzić klawiszem Enter.

6. Skanowanie kodu odbywa się poprzez naciśnięcie żółtego przycisku
   i nakierowanie czytnika na kod kreskowy. Odczytu należy dokonywać
   z odległości 10-20cm od kodu kreskowego.

7. Poprawny odczyt sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.


Transmisja:
____________

A. ABY ZAŁADOWAĆ BAZĘ TOWAROWĄ

   1. Na KOLEKTORZE należy wybrać tryb ładowania bazy danych:
      (Menu: Narzędzia/Ładuj Plik Bazy)

   5. Na KOMPUTERZE należy w programie WF-MAG wybrać opcję "Uruchom program"
      (Menu: Inne/Uruchom Program) i uruchomić program DLOOK_AX.EXE
      Baza zawierająca ceny typu "A" z VATem zostanie załadowana do kolektora.

     Analogicznie możemy wysłać do kolektora bazę zawierająca ceny typu "C"
     powiększone o kwotę VATu - uruchamiając program DLOOK_CX.EXE.

B. ABY ODCZYTAĆ DANE Z KOLEKTORA

   1. W celu przeprowadzenia transmisji do systemu WF-MAG należy połączyć
      kolektor Scanpal2 z komputerem dostarczonym kablem komunikacyjnym
      typu RS-232 (lub włożyć kolektor do doku komunikacyjnego)

   2. Wybrać na kolektorze Scanpal2 opcję "Komunikacja".

   3. W programie WF-MAG należy wybrać żądaną opcję inwentaryzacji, przychodu
      lub rozchodu i naciśnąć jednocześnie klawisze: Shift oraz F6

   4. Dane z kolektora zostaną przesłane do komputera, a program download.exe
      w locie zamieni kody towarowe na odpowiadające im kody kreskowe.
      (zostanie użyty w tym celu wygenerowany wcześniej plik lookup.txt)

   5. Nieistniejące w systemie WF-MAG kody kreskowe zostaną wyświetlone
      na ekranie a następnie przez program zignorowane.

   6. Po udanym zakończeniu transmisji na kolektorze wyświetlone zostanie pytanie
      o kasowanie danych. Należy wybrać żądaną opcję. Kolektor gotowy jest
      do dalszego odczytu kodów kreskowych, po odłączeniu kabla transmisyjnego
      (lub wyjęciu go z doku komunikacyjnego)


   Życzę owocnej pracy z kolektorem

      Przemyslaw.Dmochowski@Koncept-L.pl
