

      Program komunikacyjny dla Scanpala 2
      do systemu KOM dla DOSa firmy Stream Soft z Zielonej Góry


Instalacja:
___________

1. Podłączyć kabel komunikacyjny do komputera, do żądanego portu COM
   (Najczęściej jest to COM1)

2. pliki DOWNLOAD.EXE i !PAR_TRA.TXT z płyty z katalogu KOM należy skopiować
   do głównego katalogu systemu KOM (czyli tam, gdzie jest plik GM.EXE)

3. w KOM-ie należy w menu: "Inne operacje/Konfiguracja/Urz.inwentaryzacyjnych"
   w pozycji "Z jakim urządzeniem współpraca" wybrać "Obsł. programem zew."
   Wybór zatwierdzić klawiszem F10. Uwaga: pozostałe parametry nie są w tym
   przypadku brane pod uwagę przez program i nie mają znaczenia.

4. W razie potrzeby ustawić, do którego portu szeregowego jest podłączony
   kolektor (standardowo COM1). W tym celu należy zmienić w pliku !PAR_TRA.TXT
   linijkę "ParamExe=/p1" na "ParamExe=/p2". (ew. ParamExe=/p3 ...)
   (Tutaj cyfra 2 oznacza port szeregowy COM2)


Użytkowanie:
_____________

1. Na kolektorze Scanpal2 powinien być uruchomiony standardowy program
   dostarczany przez Koncept-L (plik: NewKoncept.ATX)

2. Należy ustawić parametry transmisji na prędkość 9600bps
   (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Predkosc kom.) oraz port WYJŚCIOWY
   na RS-232 (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Port wyjsciowy)

3. Jeżeli odczytujemy tylko kody kreskowe bez ilości, należy z Menu wybrać:
   "Skanowanie" a potem "Tylko kod"

4. Jeżeli odczytujemy kody kreskowe oraz ilości należy wybrać z Menu:
   "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość"

5. Jeżeli chcemy skorzystać z BAZY załadowanej wcześniej do kolektora
   wybrać z Menu: "Skanowanie" a następnie "Kod,Ilość,Cena,BAZA".
   Za każdym razem po przeczytaniu kodu, znajdującego się w bazie
   zostanie przywołana informacja o danym towarze.

6. Skanowanie kodu odbywa się poprzez naciśnięcie żółtego przycisku
   i nakierowanie czytnika na kod kreskowy. Odczytu należy dokonywać
   z odległości 10-20cm od kodu kreskowego.

7. Poprawny odczyt sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.


Transmisja:
____________

ABY ODCZYTAĆ DANE Z KOLEKTORA

   1. W celu przeprowadzenia transmisji do systemu KOM należy połączyć
      kolektor Scanpal2 z komputerem dostarczonym kablem komunikacyjnym
      typu RS-232 (lub włożyć kolektor do doku komunikacyjnego)

   2. Wybrać na kolektorze Scanpal2 opcję "Komunikacja"

   3. W programie KOM należy wybrać żądaną opcję inwentaryzacji,
      naciśnąć klawisz F3

   4. Dane z kolektora zostaną przesłane do komputera.

   5. Po udanym zakończeniu transmisji na kolektorze wyświetlone zostanie pytanie
      o kasowanie danych. Należy wybrać żądaną opcję. Kolektor gotowy jest
      do dalszego odczytu kodów kreskowych, po odłączeniu kabla transmisyjnego
      (lub wyjęciu go z doku komunikacyjnego)


   Życzę owocnej pracy z kolektorem Scanpal 2

      Przemyslaw.Dmochowski@Koncept-L.pl
