

      Program komunikacyjny do WF-MAG'a dla Scanpala2 (lub CPT-8000)
             z ustawioną na sztywno prędkości 38400 bps
                 
Czasem WF-MAG nie przekazuje parametru dotyczącego prędkości transmisji.
W związku z tym przygotowano specjalną wersję programu download.exe
z ustawioną na stałe prędkością 38400 bps.



Instalacja:
___________

   UWAGA: Jeżeli wcześniej plik DOWNLOAD.EXE znajdował się w kataloggu WF-MAGA
   należy go usunąć.

1. plik DOWN_38K.EXE z płyty z katalogu WFMAG należy skopiować do głównego
   katalogu WF-MAG'a (czyli tam, gdzie jest na przykład plik WM.EXE)
   a następnie zmienić jego nazwę na DOWNLOAD.EXE.


Użytkowanie:
_____________

Patrz plik wf-mag.txt



   Życzę owocnej pracy z kolektorem Scanpal 2

      Przemyslaw.Dmochowski@Koncept-L.pl
