Sugestie lub dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: serwis@koncept-l.pl
26: | PYTANIE: Jakie są formaty plików wymiany pomiędzy kolektorami a komputerem? PYTANIE: Czemu kolektor nie rozpoznaje skanowanego towaru? DOTYCZY: kolektory danych Argox PT12, CipherLab cpt-711, cpt-8000, cpt-8001, cpt-8300, Metrologic Scanpal2
27: | PYTANIE: Jak załadować bazę towarów na kolektor? PYTANIE: Jak odebrać zeskanowane kody z kolektora? PYTANIE: Do czego służą programy 232_read.exe oraz dlookup.exe? DOTYCZY: kolektory danych Argox PT-12, CipherLab cpt-711, cpt-8000, cpt-8001, cpt-8300, Metrologic Scanpal2
14: | PROBLEM: Mam zły kontrast/ciemny ekran/pusty ekran/nic nie widać na kolektorze. DOTYCZY: Scanpal 2, CPT-8000, CPT-8001, CPT-711
* |
| PYTANIE: Jak skonfigurować program Small Business do współpracy z kolektorami danych? DOTYCZY: Scanpal2, cpt-711, cpt-8000, cpt-8001, cpt-8300, Argox PT12 Odpowiedź: Należy skopiować 3 pliki: 232_read.exe, dlookup.exe oraz koncept.ini z katalogu \programy\Win\uniwersalne z płyty CD do katalogu programu Small Business (najczęściej c:\SB4). Jeżeli w tym katalogu zostały odnalezione takie pliki - należy je nadpisać pochodzącymi z płyty CD dostarczonej razem z kolektorem. Należy podłączyć inwentaryzator do wybranego portu COM (czyli portu szeregowego - RS-232) w komputerze. Teraz konfigurujemy parametry inwentaryzatora w programie Small Business: - w programie wchodzimy w zakładkę: Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator - z listy wybieramy typ urządzenia "Metrologic Scanpal2 232_read.exe/dlookup.exe" (Uwaga: niezależnie od posiadanego kolektora!), - ustawiamy odpowiedni port COM do którego podłączono kolektor, (najczęściej COM1), - ustawiamy prędkość transmisji, która musi być taka sama jak w inwentaryzatorze. (Można to sprawdzić w kolektorze wybierając opcje: Narzędzia -> Ustawienia syst. -> Prędkość kom.) - w programie Small Business wchodzimy w zakładkę: Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator -> Parametry odczytu a następnie w oknie Ustal strukturę odbieranego pliku doprowadzamy do konfiguracji pokazanej na poniższym rysunku: Aby wysłać dane do inwentaryzatora należy wejść w zakładkę: Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator-> Załadowanie bazy a następnie w oknie Zakres towarów wybrać odpowiadające nam opcje (np. wybór magazynu) i nacisnąć F12, - w oknie Ustal strukturę wysyłanego pliku naciskamy klawisz F3 Domyślne, a następnie doprowadzamy do konfiguracji pokazanej na poniższym rysunku: - w inwentaryzatorze wybieramy opcje: Narzędzia -> Ładuj bazę danych (dla kolektora Argox PT12 należy "wyjść" z aplikacji do głównego menu) Aby odczytać dane z inwentaryzatora do programu Small Business: - najpierw w inwentaryzatorze wybieramy opcję: Transmisja, a jeśli pojawi się dodatkowe pytanie wybieramy: data file (dla kolektora Argox PT12 należy "wyjść" z aplikacji do głównego menu) - w programie Small Business w wybranym oknie znajdujemy opcję Wczytaj z inwentaryzatora i uruchamiamy ją.
15: | PROBLEM: Zrywana jest taśma podczas druku karty. DOTYCZY: P210, P310, P320, P420, P520
16: | PROBLEM: Drukarka ma kłopoty z pobieraniem kart. DOTYCZY: P210, P300, P310, P320, P420, P520
17: | PROBLEM: Drukarka pozostawia niezadrukowane niewielkie obszary karty. DOTYCZY: P210, P310, P320, P420, P520
18: | PROBLEM: Nadrukowany czarny tekst jest blady. DOTYCZY: P210, P300, P310, P320, P420, P520
19: | PROBLEM: Skaner klawiaturowy Metrologic nie współpracuje z laptopem
20: | PROBLEM: Skaner klawiaturowy przekłamuje kody w programie Subiekt dla DOS firmy Insert PYTANIE: Jak zaprogramować przerwę międzyznakową?
21: | PYTANIE: Jak wgrać firmware do drukarki etykiet ZEBRA/ELTRON TLP/LPXXXX ?
23: | PROBLEM: Drukowane obrazy są słabej jakości. Mam poziome niezadrukowane paski na wydruku. Na karcie pojawiają się miejscowe niedodruki. Drukarka nie chce pobierać kart. DOTYCZY: Drukarki kart plastikowych. m.in.: P210, P310, P320, P420, P520, P620
24: | PROBLEM: Drukowane etykiety są słabej jakości. Mam pionowe niezadrukowane paski na wydruku. Na etykietach pojawiają się miejscowe niedodruki. Drukarka często nie jest w stanie się skalibrować. DOTYCZY: Wszystkie drukarki etykiet
25: | Jak uzyskać polskie znaki diakrytyczne (polskie litery, cyrylica itp.) na drukarkach etykiet ZEBRA?
28: | PROBLEM: Skaner nie reaguje na kod Intercharacter Delay (opóźnienie międzyznakowe) przez co występują przekłamania w Subiekcie dla DOS firmy Insert DOTYCZY: Skanery Metrologic z interfejsem USB klawiaturowym USB HID, LowSpeed USB np.: MS-9520 USB
29: | Jak przeliczyć moc sygnału nadawanego przez punkty dostępu? Jak przeliczyć mW na dBm?
1: | Co to są sieci radiowe?
2: | Jak można sterować drukarką ZEBRA?
3: | Co to jest język programowania EPL2 / ZPL2 / CPCL / EPCL / CPPL?
4: | Jaka jest różnica między drukarkami Eltron/Zebra a drukarkami Zebra?
5: | Jakie są standardowe parametry komunikacji przez RS-232 w drukarkach Zebra? Jaki kabel zastosować do połączenia z komputerem?
6: | PROBLEM: Drukarka nierównomiernie wysuwa lub opuszcza etykiety. DOTYCZY: Drukarki etykiet
7: | PROBLEM: Przy próbie wydruku etykiety drukowane są dziwne znaczki. DOTYCZY: Drukarki etykiet LPxxxx/TLPxxxx (język EPL2)
8: | PROBLEM: Skaner odczytuje kod lecz nie transmituje go do komputera lub kasy DOTYCZY: MS-951 KB, MS-6220 Pulsar, MS-9520,MS-9540 KB
9: | PROBLEM: Skaner nie transmituje kodów, blokuje klawiaturę DOTYCZY: MS-6720, MS-700, MS-860
10: | PROBLEM: Co zrobić aby zdeaktywować przycisk CodeGate™? DOTYCZY: MS-9540
11: | PROBLEM: Jak zaprogramować prefix (znak, który czytnik wysyła przed odczytanym kodem)? DOTYCZY: MS-951, MS-9520, MS-9540, MS-7120 Orbit, MS-6220 Pulsar
12: | PROBLEM: Jak zaprogramować suffix (znak, który czytnik wysyła po odczytanym kodzie)? DOTYCZY: MS-951, MS-9520, MS-9540, MS-7120 Orbit, MS-6220 Pulsar
13: | PROBLEM: Nie mogę zaprogramować skanera. Po zaprogramowaniu dziwnie się zachowuje. DOTYCZY: Power Scan RF

©2005 Koncept-L sp.j. Wszelkie prawa zastrzeżone