

      Program komunikacyjny do KC-Firma2 dla Scanpala 2


Instalacja:
___________

1. Podłączyć kabel komunikacyjny do komputera, do żądanego portu COM
   (Najczęściej jest to COM1)

2. plik DOWNLOAD.EXE z płyty z katalogu KCFIRMA2 należy skopiować do
   katalogu Terminal systemu KC-FIRMA (zastępując ewentualnie stary plik)

3. w programie KCFIRMA2 należy w menu:
   "Administracja/Konfiguracja/Sprzęt/Terminale" wybrać "CipherLab CPT-710/711"
   a następnie klikając na przycisku "Popraw" wybrać żądany port szeregowy,
   (patrz pkt.1) ustawić prędkość transmisji na "9600" i WYŁĄCZYĆ pozostałe
   opcje: "Zapis ilości do terminala", "Zapis ceny do terminala",
   "Zamień UPC12 z zerem na EAN13"

4. potwierdzić wybrane parametry przyciskiem "Zatwierdź"

5. Zakończyć konfiguracje przyciskiem "Wyjście"


Użytkowanie:
_____________

1. Na kolektorze Scanpal2 powinien być uruchomiony standardowy program
   dostarczany przez Koncept-L (plik: NewKoncept.ATX)

2. Należy ustawić parametry transmisji na prędkość 9600bps
   (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Predkosc kom.) oraz port WYJŚCIOWY
   na RS-232 (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Port wyjsciowy)

3. Jeżeli odczytujemy tylko kody kreskowe bez ilości, należy z Menu wybrać:
   "Skanowanie" a potem "Tylko kod"

4. Jeżeli odczytujemy kody kreskowe oraz ilości należy wybrać z Menu:
   "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość"

5. Skanowanie kodu odbywa się poprzez naciśnięcie żółtego przycisku
   i nakierowanie czytnika na kod kreskowy. Odczytu należy dokonywać
   z odległości 10-20cm od kodu kreskowego.

6. Poprawny odczyt sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.


Transmisja:
____________

1. W celu przeprowadzenia transmisji do systemu KC-FIRMA2 należy połączyć
   kolektor Scanpal2 z komputerem dostarczonym kablem komunikacyjnym
   typu RS-232 (lub włożyć kolektor do doku komunikacyjnego)

2. Wybrać na kolektorze Scanpal2 opcję "Komunikacja"

3. W programie KC-FIRMA2 należy wybrać żądaną opcję inwentaryzacji, przychodu
   lub rozchodu i naciśnąć przycisk "Terminal" a następnie przycisk "Tak"

4. Dane z kolektora zostaną przesłane do komputera.

5. Nieistniejące w systemie KC-FIRMA2 kody kreskowe mogą zostać wyświetlone
   na ekranie i/lub wydrukowane.

6. Po udanym zakończeniu transmisji na kolektorze wyświetlone zostanie pytanie
   o kasowanie danych. Należy wybrać żądaną opcję. Kolektor gotowy jest
   do dalszego odczytu kodów kreskowych, po odłączeniu kabla transmisyjnego
   (lub wyjęciu go z doku komunikacyjnego)


   Życzę owocnej pracy z kolektorem Scanpal 2

      Przemyslaw.Dmochowski@Koncept-L.pl
