

      Programy komunikacyjne do PC-Market dla Scanpala 2, cpt-711, cpt-800x, cpt-8300

               sposób komunikacji testowany na programie DEMO w wersji 7.1.83.135  


Instalacja:
___________

1. Podłączyć kabel komunikacyjny do komputera, do żądanego portu COM
   (Najczęściej jest to COM1)

2. pliki 232_READ.EXE i DLOOKUP.EXE oraz KONCEPT.INI z płyty CD z katalogu WINDOWS\UNIWERSALNE należy skopiować do
   katalogu, w którym zainstaowany został system PC Market (zastępując ewentualnie oryginalne pliki)

3. w programie PC Market należy w menu: "Kontrola/Konfiguracja/Sprzęt/Inwentaryzator"
   wybrać typ urządzenia "Koncept-L CipherLab" a następnie poniżej wybrać żądane parametry:
   port szeregowy,(patrz pkt.1) oraz prędkość transmisji taką samą jak w kolektorze.

*************************
*
*   UWAGA: Wszędzie, gdzie istnieje możliwość wyboru typu terminala; niezależnie od faktycznie 
*   posiadanego przez Państwa modelu; należy ZAWSZE wybierać kolektor "Koncept-L CipherLab"
*
*************************

4. potwierdzić wybrane parametry przyciskiem "OK" lub klawiszem F2

Użytkowanie:
_____________

1. Na kolektorze powinien być uruchomiony standardowy program
   dostarczany przez Koncept-L (plik: NewKoncept.ATX lub NewKoncept.AGX)

2. Należy ustawić parametry transmisji takie same jak w komputerze
   (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Predkosc kom.) oraz odpowiedni rodzaj portów
   WEJŚCIOWEGO i WYJŚCIOWEGO (Menu: Narzędzia/Ustawienia syst./Port wyjsciowy [Port wejściowy])

3. Jeżeli odczytujemy tylko kody kreskowe bez ilości, należy z Menu wybrać:
   "Skanowanie" a potem "Tylko kod"

4. Jeżeli odczytujemy kody kreskowe oraz ilości należy wybrać z Menu:
   "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość"

   Możemy skorzystać ze sprawdzania informacji o towarze po wybraniu z Menu: 
   "Skanowanie" a następnie "Kod, ilość, cena, BAZA"

5. Skanowanie kodu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku skanowania
   i nakierowanie skanera na kod kreskowy. Odczytu należy dokonywać
   z odległości 10-20cm od kodu kreskowego pod pewnym kątem
   (nie powinien to być kąt prosty). 

6. Poprawny odczyt sygnalizowany jest krótkim sygnałem dźwiękowym.


Załadowane bazy danych na kolektor:
___________________________________

1. W celu przeprowadzenia transmisji z systemu PC Market należy połączyć
   kolektor z komputerem dostarczonym kablem komunikacyjnym typu RS-232
   (lub włożyć kolektor do doku komunikacyjnego)

2. Wybrać na kolektorze opcję z Menu: "Narzędzia" a następnie "Ładuj bazę"

3. W programie PC Market należy w menu "Towary" wybrać opcję "Eksport do inwentaryzatora"
    następnie wybrać żądany zakres wysyłanych danych i na końcu potwierdzić wybór klawiszem F2

4. Baza towarowa zostanie załadowana do kolektora.


Transmisja danych z kolektora:
______________________________

1. W celu przeprowadzenia transmisji do systemu PC Market należy połączyć
   kolektor z komputerem dostarczonym kablem komunikacyjnym typu RS-232
   (lub włożyć kolektor do doku komunikacyjnego)

2. Wybrać na kolektorze opcję "Komunikacja"
 
3. W programie PC Market wszędzie gdzie na dole ekranu widnieje aktywna opcja
   "CTRL+I Inwentaryzator", możemy pobrać dane z kolektora i użyć ich w bieżącym dokumencie.

4. Po wciścięciu kombinacji klawiszy CTRL+I oraz po kliknięciu na klawisz "OK" - dane z kolektora
   zostaną przesłane do komputera. 
   (w przypadku przeprowadzania eksportu - baza towarowa zostanie załadowana do kolektora) 

5. Po udanym zakończeniu wysyłania danych na kolektorze wyświetlone zostanie pytanie
   o kasowanie danych. Należy wybrać żądaną opcję. Kolektor gotowy jest
   do dalszego odczytu kodów kreskowych, po odłączeniu kabla transmisyjnego
   (lub wyjęciu go z doku komunikacyjnego)


   Życzę owocnej pracy z kolektorami 

      Przemyslaw.Dmochowski@Koncept-L.pl
