# SM-320

♻️ - klawisz ze strzałkami dwie strzałki jak "recycled" - górny rząd, drugi od prawej - wybór trybu pracy. Naciśnij go kilka raz - przełącza pomiędzy kolejnymi trybami pracy.

## Konfiguracja

Klawiszem <kbd>♻️</kbd> - (naciskając kilka razy) przechodzimy do trybu `Z10 ZEROWANIE SPRZ_DZIE...`  

Trzymając klawisz <kbd>[->0<-]</kbd> wbijamy <kbd>1</kbd><kbd>4</kbd><kbd>1</kbd> (na wyświetlaczu pojawi się `SP000`)

Strzałkami góra/dół (na klawiszach towarowych) lub wpisując nr SP i <kbd>X</kbd> przechodzimy kolejno do:

- <kbd>4</kbd><kbd>9</kbd><kbd>X</kbd> - `SP049` - `CLI/SERV INTERFACE TYPE`  ustawiamy `2` i potwierdzamy <kbd>*</kbd>
- <kbd>5</kbd><kbd>0</kbd><kbd>X</kbd> - `SP050` - `CLIENT/SERVER SET`  ustawiamy `1` i potwierdzamy <kbd>*</kbd>
- <kbd>1</kbd><kbd>3</kbd><kbd>5</kbd><kbd>X</kbd> - `SP135` - `PORT #`  - to jest ostatni oktet adresu IP i jednocześnie końcówka portu TCP - ustawiamy odpowiednią wartość i potwierdzamy <kbd>*</kbd>

Zatwierdzenie konfiguracji klawiszem **[PLU****]**.
\- waga przeciągle zapiszczy.
\- odczekać, aż waga pokaże "uruchom ponownie wagę". **Nie wolno wyłączać wagi przed pojawieniem się tego napisu!**
\- wyłączyć wagę wyłącznikiem z tyłu.
Rezygnacja klawiszem **[->T<-]**.

**Ustawienie pełnego adresu wagi (domyślnie jest 192.168.0):**
1). Pełny adres wagi: **<-> [->0<**-**] <-> <->** - wejść do trybu "Z" - trzymając wciśnięty **[->0<-]** wbić **0416**
2). Maska podsieci: **<-> [->0<-] <-> <->** - wejść do trybu "Z" - trzymając wciśnięty **[->0<-]** wbić **0418**
3). Adres bramki: **<-> [->0<-] <-> <->** - wejść do trybu "Z" - trzymając wciśnięty **[->0<-]** wbić **0421** (?)



# SM-320 - zerowanie pamięci

W trybie Z (4x zakręcone strzałki <kbd>↩</kbd><kbd>↩</kbd><kbd>↩</kbd><kbd>↩</kbd>) <kbd>->0<-</kbd> + <kbd>230</kbd> następnie klawiszem <kbd>x</kbd> zmieniamy na kasowanie pamięci i potwierdzamy <kbd>*</kbd>