Jak skonfigurować program Small Business 5 Windows do współpracy z kolektorami danych? DOTYCZY: Scanpal2, cpt-711, cpt-8000, cpt-8001, cpt-8300, Argox PT12 Należy skopiować 3 pliki: 232_read.exe, dlookup.exe oraz koncept.ini z katalogu \programy\Win\uniwersalne z płyty CD do katalogu programu Small Business (najczęściej c:\SB4). - jeżeli w tym katalogu zostały odnalezione takie pliki, należy je nadpisać pochodzącymi z płyty CD dostarczonej razem z kolektorem - należy podłączyć inwentaryzator do wybranego portu COM (czyli portu szeregowego RS-232) w komputerze Teraz konfigurujemy parametry inwentaryzatora w programie Small Business 5 Windows: - w programie wchodzimy w zakładkę: Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator - z listy wybieramy typ urządzenia "Metrologic Scanpal2 232_read.exe/dlookup.exe" (Uwaga: niezależnie od posiadanego kolektora!) - ustawiamy odpowiedni port COM do którego podłączono kolektor (najczęściej COM1 Win) - ustawiamy prędkość transmisji, która musi być taka sama jak w inwentaryzatorze. (Można to sprawdzić w kolektorze wybierając opcje: Narzędzia -> Ustawienia syst. -> Prędkość kom.) Aby wysłać dane z inwentaryzatora do programu Small Business: - w programie Small Business wchodzimy w zakładkę: Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator -> Parametry odczytu a następnie w oknie Ustal strukturę odbieranego pliku i konfigurujemy zgodnie z poniższym ekranem: - w inwentaryzatorze wybieramy opcję: Transmisja, a jeśli pojawi się dodatkowe pytanie wybieramy: data file (dla kolektora Argox PT12 należy "wyjść" z aplikacji do głównego menu) - w programie Small Business w wybranym oknie znajdujemy opcję Wczytaj z inwentaryzatora i uruchamiamy. Aby wysłać dane z programu Small Business do inwentaryzatora, należy najpierw zdefiniować strukturę wysyłanego pliku (bazy), w tym celu: - wchodzimy: Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator-> Parametry załadowania a następnie wybieramy magazyn/magazyny i zatwierdzamy F12 OK, - w oknie Ustal strukturę wysyłanego pliku naciskamy klawisz F3 Domyślne, a następnie konfigurujemy zgodnie z poniższym ekranem: - w inwentaryzatorze wybieramy opcje: Narzędzia -> Ładuj bazę danych (dla kolektora Argox PT12 należy "wyjść" z aplikacji do głównego menu) - a następnie w programie Small Business wchodzimy: Miesiące -> Inne urządzenia -> Inwentaryzator-> Załadowanie towarów