# Sterowniki USB do urządzeń POSNET

- **posnet-usb-eem-v3.15.0.exe**
  Sterownik wirtualnej karty sieciowej na USB dla urządzeń ONLINE.

- **cdm21226-setup1.zip**

  Sterowniki do konwertera USB-RS232 instalowanego w terminalach fiskalnych wer. 2.12.26  [2.28 MB] Konwerter USB po zainstalowaniu w terminalu fiskalnym zapewnia połączenie szeregowe z drukarką fiskalną oraz udostępnia jeden port RS232 nie wymagający stosowania oprogramowania tunelującego. Przed instalacją sterowników należy upewnić się, czy w terminalu fiskalnym jest poprawnie zainstalowany konwerter USB-RS232. Zalecamy także odinstalowanie oprogramowania: Posnet Tunelowanie Portów.

- **pos-h-dev-23-015-sterownik-usb-posnetcdc.zip**

  Sterownik USB POSNET CDC v.023015  [6.52 KB] NAJNOWSZE podpisane cyfrowo sterowniki do urządzeń Online pod system Windows (XP, Vista, 7, 8/8.1, 10): TRIO, Ergo, Thermal HD, Thermal XL2, Temo, Mobile, Neo

- **pos-h-dev-23-014-sterownik-usb-posnetcdc1.zip**

  Sterownik USB POSNET CDC v.023014  [6.09 KB] NAJNOWSZE podpisane cyfrowo sterowniki do urządzeń pod system Windows (XP, Vista, 7, 8/8.1, 10): TRIO, Ergo, Thermal HD, Thermal XL, Temo HS EJ, Nixdorf TH230+ FV EJ, Mobile HS EJ, Neo XL

- **posnet-cdc-sterownik-usb-v230081.zip**

  Sterownik USB Posnet CDC v.023008  [5.72 KB] Starsza wersja sterowników USB podpisanych cyfrowo pod system Windows (XP, Vista, 7, 8/8.1): Thermal HD, Thermal XL, Temo HS EJ, Nixdorf TH230+ FV EJ, Mobile HS EJ, Neo XL

- **pos-h-dev-06-019-sterowniki-usb1.zip**

  Sterownik USB Posnet FTDI v.06019  [1.31 MB] NAJNOWSZE podpisane cyfrowo sterowniki do urządzeń pod system Windows (XP, Vista, 7, 8/8.1, 10): Thermal FV, Thermal FV EJ, Thermal-A FV EJ, Thermal HS EJ, Temo, Neo EJ, Combo DF, Thermal 5V, Thermal-A 5V, BINGO HS, Thermal HS FV

- **posnet-thermal-fv-ej-1.0x---sterownik-usb-v.060141.zip**

  Starsza wersja sterowników FTDI USB v.06014  [2.68 MB] Nie podpisane cyfrowo sterowniki FTDI

- **fawagcdc1.zip**

  Sterowniki USB do kasy Fawag Lite pod system Windows (XP, Vista, 7, 8/8.1, 10)   [6.93 KB]
  

[Link do strony producenta](https://www.posnet.com.pl/sterowniki-usb)
